Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia

Łódź, ul. Przybyszewskiego 253

**1. Opis ogólny.**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac podpodłogowych, polegających na rozprowadzeniu wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz wykonaniu podłoży pod posadzkę dla zadania p.n. „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku hostelu wraz ze zmianą sposobu użytkowania, na budynek zakładu opieki zdrowotnej, przeznaczony dla osób w stanie intoksykacji przy ul. Przybyszewskiego w Łodzi”.

**2. Stan istniejący.**

Aktualnie zrealizowane są prace rozbiórkowe (części hostelu), wykonano fundamenty budynku wraz z izolacjami ścian fundamentowych, wybudowano fragmenty ścian murowanych wraz z żelbetowymi rdzeniami oraz wykonano przyłącza instalacji wodnej sanitarnej i deszczowej.

**3. Opis szczegółowy.**

Rurociągi kanalizacji sanitarnej: podejścia do urządzeń i przyborów sanitarnych oraz piony należy wykonać z rur PVC HTplus (PP) prod. Wavin Buk.

Poziomy należy prowadzić pod posadzką parteru i zakończyć podejściami pod urządzenia sanitarne na wysokości poziomu podłogi oraz należy je zaślepić.

Zmiana kierunku przepływu ścieków zaprojektowano poprzez kształtki kanalizacyjne PVC kielichowe i uszczelki gumowe.

Rury w ziemi należy układać na 15 cm podsypce piaskowej a zasypkę wykopów wykonać piaskiem z zagęszczeniem.

Podejścia pod piony należy zakończyć rewizją i zaślepić w celu uniknięcia zabrudzenia rur.

Przejścia przez przegrody budowlane oddzielające strefy pożarowe wykonać w

przepustach osłonowych w klasie EI 60.

Poziomy należy wyprowadzić poza ściany zewnętrzne budynku oraz zaślepić.  
Podłoże pod posadzki należy wykonać z betonu B-15 na podsypce piaskowej , zagęszczonej warstwami.

Wszystkie prace wykonywać należy zgodnie z projektem oraz ze sztuką budowlaną.

**4. Uwagi końcowe.**

4.1. Szczegółowy wykaz robót przewidzi dzianych do wykonania w ramach niniejszego zamówienia zawarty jest w przedmiarze robót, stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ.

4.2. Dokumentacja projektowa jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej przetargu.

4.3. Przewiduje się możliwość wizji lokalnej na terenie realizowanego zamówienia.